<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27" y1="0" x2="27" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27" y1="20" x2="47" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47" y1="20" x2="47" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47" y1="0" x2="74" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74" y1="0" x2="74" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74" y1="100" x2="63" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63" y1="100" x2="63" y2="105" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63" y1="105" x2="11" y2="105" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="105" x2="11" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="7" y="12" drill="4"/>
<hole x="67" y="12" drill="4"/>
<hole x="37" y="60" drill="4"/>
<text>V1.0</text>
<text>Hanging Man</text>
<text>Hanging Man</text>
<text>GND</text>
<text>(C) in 2014
Markus Fulde</text>
<text>+</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ConvCtrl">
<description>Inductor PE-52626 for 50kHz Simple Switcher</description>
<packages>
<package name="AKL055-02">
<description>&lt;b&gt;Anreihklemme 2-polig, RM5,0&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B-DIL">
<description>&lt;b&gt;RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="MJTP1230">
<description>&lt;b&gt;APEM Kurzhubtaster&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0207/12@1">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E_DOG-M_DISPLAY">
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-alps">
<description>ALPS Switch from Markus Faust &amp;lt;mfaust@htwm.de&amp;gt;&lt;p&gt;
Source: EC12E.scr from eagle.support.ger on news.cadsoft.de at 08.10.2007</description>
<packages>
<package name="ALPS_EC12E_SW">
<description>ALPS rotary encoder&lt;br&gt;
EC12E series with push-on switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<description>&lt;b&gt;Speakers and Buzzers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;Distributors:
&lt;li&gt;Buerklin
&lt;li&gt;Spoerle
&lt;li&gt;Schukat
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F/CM12P">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA8-P"/>
<element name="X1" library="ConvCtrl" package="AKL055-02" value="9V-Batterie">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B1" library="ConvCtrl" package="B-DIL" value="B80C800DIP">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="ConvCtrl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="TO220H" value="78L05">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="ConvCtrl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="ConvCtrl" package="MA03-2" value="ISP6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="ConvCtrl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="ConvCtrl" package="HC49U-V" value="8 Mhz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="ConvCtrl" package="C025-025X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="ConvCtrl" package="C025-025X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="ConvCtrl" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="ConvCtrl" package="C050-025X075" value="47nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="ConvCtrl" package="MJTP1230" value="Reset">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="ConvCtrl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="ConvCtrl" package="0207/12@1" value="10µH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="ConvCtrl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="ConvCtrl" package="MA05-2" value="RS232"/>
<element name="C10" library="ConvCtrl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD1" library="ConvCtrl" package="E_DOG-M_DISPLAY" value="EA_DOG-M_DISPLAY"/>
<element name="Q2" library="ConvCtrl" package="TO92" value="BC547B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="30R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="ConvCtrl" package="LED3MM" value="3mm, LC, green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="ConvCtrl" package="LED3MM" value="3mm, LC, red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="switch-alps" package="ALPS_EC12E_SW" value="EC12E_SW">
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M1068"/>
<attribute name="MPN" value="EC12E2424407"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1520813"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="ConvCtrl" package="TO92" value="BC547B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="ConvCtrl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SG4" library="buzzer" package="F/CM12P" value="F/CM12P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="ConvCtrl" package="E2,5-7" value="100µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="ConvCtrl" package="E2,5-7" value="100µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="UBATTGND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="B1" pad="AC2"/>
</signal>
<signal name="UBATT+9V">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="AC1"/>
</signal>
<signal name="9V_IN">
<contactref element="B1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="LCD1" pad="26"/>
<contactref element="LCD1" pad="24"/>
<contactref element="LCD1" pad="25"/>
<contactref element="LCD1" pad="23"/>
<contactref element="LCD1" pad="40"/>
<contactref element="LCD1" pad="35"/>
<contactref element="LCD1" pad="34"/>
<contactref element="LCD1" pad="33"/>
<contactref element="LCD1" pad="32"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="B1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LCD1" pad="37"/>
<contactref element="LCD1" pad="2"/>
<contactref element="LCD1" pad="19"/>
<contactref element="LCD1" pad="27"/>
<contactref element="LCD1" pad="38"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="SW1" pad="C"/>
<contactref element="SW1" pad="GND1"/>
<contactref element="SW1" pad="GND2"/>
<contactref element="SW1" pad="D"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="SG4" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_D0">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="LCD1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="LCD_D1">
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="LCD1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="LCD_D2">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="LCD1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="LCD_D3">
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="LCD1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="LCD_E">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="LCD1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="LCD_RS">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="LCD1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="PWRLED">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ALIVE">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SOUND">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A_SIGNAL">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="B_SIGNAL">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="SW1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="PUSH_SIGNAL">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="UBATT">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LCD1" pad="20"/>
<contactref element="LCD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="SG4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
